成品检测物流输送线

技术标书

1. 设备用途：
2. 本项目用于泰国公司新增1条半钢硫化地沟（28台硫化机）至均动检测的成品胎自动输送分拣的自动化物流系统。
3. 主要技术参数：

半钢

1. 轮胎内径：12寸～24寸
2. 轮胎外径：950mm～509mm
3. 轮胎断面宽：220mm～400mm
4. 轮胎重量：4.5KG～30KG
5. 数量：1台/套
6. 交货时间：2023年12月30日
7. 交货地点：浦林成山（泰国）轮胎有限公司
8. 项目负责人：韩慧清 13898808652