激光雕刻机配套输送线

技术标书

1. 设备用途：

设备用于全钢激光刻字机前后的成品胎分拣及输送，并入到原物流输送系统。

1. 主要技术参数：
2. 轮胎内径：370mm～630mm
3. 轮胎外径：680mm～1260mm
4. 轮胎断面宽：170mm～480mm
5. 轮胎重量：34KG～120KG
6. 数量：1台/套
7. 交货时间：2023年10月31日
8. 交货地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司
9. 项目负责人：韩慧清 13898808652