实心胎平板硫化机

技术标书

1. 设备用途：

适用于实心轮胎的硫化设备。

1. 主要技术参数：
2. 尺寸：1200\*1200\*85；
3. 结构形式：立式双层

2）合模力：750吨；

3）加热方式：蒸汽

1. 数量：1台/套
2. 交货时间：2025年1月30日
3. 交货地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司
4. 项目负责人：李云峰 15666303831